	Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40
	Высококачественное моторное масло для современных четырехтактных двигателей мотоциклов. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель и от образования отложений при высоких температурах, и износа, даже в условиях тяжелой эксплуатации как в городе, так и вне его. 

 Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40 разработан с технологиями высокотемпературной защиты для условий тяжелых условий эксплуатации мотоцикла и Trizone Technology™ для совместной защиты двигателя, сцепления и трансмиссии. 

 Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40 подходит для всех современных двигателей мотоциклов, в соответствие с требуемыми спецификациями API и JASO. 

 Спецификации / Допуски 

SAE 10W-40 

API SG 

JASO MA

	Castrol Act>Evo X-tra 2T
	Высококачественное бездымное моторное масло для двухтактных двигателей. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель от образования отложений при высоких температурах даже в условиях тяжелой эксплуатации. 

 Castrol Act>Evo X-tra 2T – подходит для применения во всех современных двухтактных двигателях мотоциклов европейских и японских производителей техники. Продукт может применяется как в системах с впрыском масла, так и с предварительным смешиванием с бензином в соотношении 1:50 (масло : бензин), либо в соответствии с предписанием производителя техники. 

 Спецификации / Допуски

 API TC 

JASO FD 

ISO EGD

	Castrol Act>Evo X-tra Scooter 4T 5W-40
	Высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей скутеров. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель и от образования отложений при высоких температурах, и износа, даже в условиях тяжелой эксплуатации как в городе, так и вне его. 

 Castrol Act>Evo X-tra Scooter 4T 5W-40 подходит для всех современных двигателей мотоциклов, в соответствие с требуемыми спецификациями API и JASO. 

 Спецификации / Допуски

 SAE 5W-40 

API SG 

JASO MA

	Castrol Act>Evo X-tra Scooter 2T
	Высококачественное бездымное моторное масло для двухтактных двигателей скутеров. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель от образования отложений при высоких температурах, даже в условиях тяжелой эксплуатации как в городе, так и вне его. 

 Castrol Act>Evo X-tra Scooter 2T – подходит для применения во всех современных двухтактных двигателях скутеров европейских и японских производителей техники. Продукт может применяется как в системах с впрыском масла, так и с предварительным смешиванием с бензином в соотношении 1:50 (масло : бензин), либо в соответствии с предписанием производителя техники. 

 Спецификации / Допуски

 API TC 

JASO FD 

ISO EGD

	Bizol Zweitakt-Motorenoel GD (vs)
	Масло для двухтактных двигателей. Состоит из отборных синтетических базовых масел со специальными присадками, и предназначено для использования в двухтактных двигателях с раздельным или смешанным смазыванием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для раздельного или смешанного смазывания в двухтактных двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Следует соблюдать пропорции смешивания, указанные производителем.

КЛАССИФИКАЦИИ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ДОПУСКИ, РЕКОМЕНДАЦИИAPI
TC

ISO
L-EGD

JASO
FD

	Bizol Zweitakt-Motorenoel TC (ts)
	Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением и с раздельной или смешанной системой смазки. Синтетические компоненты масла обладают высокой полярностью, благодаря чему достигается особая стабильность масляной пленки, снижается трение, износ и коррозия, уменьшается нагар на свечах зажигания. Гарантирует предельно низкую дымность выхлопных газов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в двухтактных двигателях с воздушным или водяным охлаждением, например, в мотоциклах, мопедах, газонокосилках и моторных пилах. Пропорция смешивания - до 1:50 (самосмешиваемо). Следует соблюдать пропорции смешивания, указанные производителем.

КЛАССИФИКАЦИИ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ДОПУСКИ, РЕКОМЕНДАЦИИAPI
TC

ISO
L-EGC

JASO
FC

	Bizol (подбор масел для мототехники)
	http://www.bizol.de/rus/oilsearch.php

	ELF для 4-х тактных мотодвигателей
	

	HTX 805 5W-50
	Гарантирует высокоэффективную работу двигателя и снижение потерь на трение, в том числе в условиях экстремальных нагрузок. Органическая формула данного масла включает противоизносные присадки для оптимальной защиты двигателя. Область применения: гоночные соревнования средней продолжительности.

	SPORT 4 CAMPIONE 10W-60
	API SJ

100%-ое синтетическое масло, разработанное по инновационным технологиям. Передовой продукт является результатом современных технических решений и обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками.

	HTX 835 15W-40
	100% синтетическое всесезонное моторное масло для атмосферных и турбированных 4-тактных бензиновых двигателей, с частотой вращения до 13 000 об./мин. Способствует достижению максимальной мощности двигателя. Гарантирует защиту от износа при высоких температурах и нагрузках. Для гоночных соревнований на короткие и средние дистанции.

	HTX 825 5W-60
	100% синтетическое масло для спортивных мотоциклов. Предназначено для 4-тактных бензиновых атмосферных и двигателях с турбонаддувом и большим крутящим моментом, турбированных дизельных двигателей, разработанных для длительных пробегов, гонок.

	2-тактные двигатели
	

	HTX 976 SAE 50
	Масло, специально разработанное для спортивных двигателей, использующих этилированный, либо неэтилированный бензин. Обеспечивает надёжную защиту от задира, снижает вибрацию и шум. Гарантирует максимально-возможную мощность работы двигателя в режиме высоких и экстремально-высоких нагрузок, а также его надёжную защиту. Область применения: мотоциклы, карты, супер-карты.

	HTX 909 SAE 50
	Масло, специально разработанное для спортивных двигателей, использующих этилированный, либо неэтилированный бензин. Высокое содержание касторового масла обеспечивает превосходную защиту двигателя от задира. Продукт успешно прошёл испытания в соревнованиях по картингу и Чемпионатах мира в классах 250куб.см. и 125куб.см. Область применения: мотоциклы, карты, супер-карты.

	HTX 740 75W
	Легкотекучее специализированное масло, разработанное для коробок передач с сухим сцеплением 2-тактных мотоциклов. Обеспечивает хорошую работу коробки передач в тяжёлых условиях, при больших нагрузках. Гарантирует лёгкое переключение скоростей в жёстких гоночных условиях. Используется многими командами в Чемпионатах мира в классах 250куб.см. и 125куб.см. Область применения: карты, супер-карты.

	SPORT 2 COMPETITION
	SAE 40

Одобрено для использования в гонках 100%-ое синтетическое масло нового поколения для 2-тактных спортивных мотоциклов. Передовой продукт с очень высокими эксплуатационными свойствами для спортивного использования, специально разработанный для улучшенной защиты двигателя от задира и износа.

	4-тактные двигатели
	

	MOTO 4 XT TECH 10W-50
	API SJ – JASO MA 2

Масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей, созданное по новейшей синтетической технологии. Гарантирует продолжительный срок службы двигателя и повышает его мощность. MOTO 4 XT TECH производится по современным технологиям, которые обеспечивают оптимальную чистоту всех узлов двигателя, текучесть масла и лёгкое переключение передач.

	MOTO 4 PRO TECH 5W-40
	API SL – JASO MA

Масло, созданное на основе синтетических технологий. Рекомендовано для высокоэффективных 4-тактных двигателей спортивных мотоциклов. Увеличивает мощность двигателя и улучшает ускорение. Наивысшая степень защиты двигателя, быстрое и чёткое переключение передач. Лёгкий старт.

	ATV 4 POWER 10W-50
	API SJ – JASO MA 2

Масло на основе синтетических технологий для двигателей квадроциклов. Прекрасная прокачиваемость масла обеспечивает лёгкий холодный запуск. Кроме того, масло обладает хорошими высокотемпературными характеристиками. Высокая стойкость к окислению обеспечивает защиту двигателя и высокую мощность.

	2-тактные двигатели
	

	MOTO 2 XT TECH
	SAE 30 API TC/ISO – L – EGC/EGD – JASO FD

100%-ое синтетическое высокотехнологичное масло нового поколения для 2-тактных мотоциклетных двигателей. Инновационные рецептуры гарантируют высокую мощность и чистоту двигателя благодаря технологии контроля отложений. Тщательно отобранные компоненты обеспечивают прекрасную защиту двигателя и сопряженных с ним систем, как для экстремальных, так и для продолжительных режимов эксплуатации.

	4-тактные двигатели
	

	MOTO 4 HP ECO
	10W-40 

API SH/JASO MA 2 

Специальное масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей, содержащее синтетические компоненты. Рецептура нового поколения, обеспечивающая работу сцепления без пробуксовок и отличное смазывание

	MOTO 4 DX RATIO
	20W-50 

API SG/JASO MA 2 

Масло, на основе минеральных базовых масел селективной очистки для 4-тактных мотоциклетных двигателей, обеспечивающее универсальную защиту двигателя.

	MOTO 4 HP ECO
	15W-50 

API SH/JASO MA 2 

Специальное масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей, содержащее синтетические компоненты. Рецептура нового поколения, обеспечивающая работу сцепления без пробуксовок и отличное смазывание. Обеспечивает улучшенные эксплуатационные качества в жёстких климатических условиях

	2-тактные двигатели
	

	MOTO 2 HP ECO
	SAE 30 

ISO – L – EGC/EGD API TC – JASO FC 

Моторное масло для 2-тактных мотоциклетных двигателей, содержащее синтетические компоненты. Прекрасные эксплуатационные свойства, обеспечивающие чистоту двигателя при высоких температурах и снижающие дымность выхлопа, гарантируют высокие экономические и экологические показатели.

	MOTO 2 DX RATIO
	SAE 30 

API TC ISO – L – EGB – JASO FB 

Масло, созданное на основе минеральных базовых масел селективной очистки. Гарантирует лёгкий холодный старт и обеспечивает всестороннюю защиту 2-тактных мотоциклетных двигателей.

	SELFMIX 2ST
	SAE 30 

API TC ISO – L – EGB – JASO FB

Масло на минеральной основе для всех типов 2-тактных двигателей. Обеспечивает лёгкий старт при низкой температуре

	4-тактные двигатели
	

	SCOOTER 4 FORTISSIMO 5W-40
	API SL 

Масло, созданное на основе синтетических технологий для наиболее современных 4-тактных двигателей скутеров. Снижает потребление масла и увеличивает интервал замены. Гарантирует лёгкий холодный запуск двигателя, прекрасная прокачиваемость и термическая стабильность. SCOOTER 4 FORTISSIMO соответствует современным экологическим стандартам и технологическим разработкам.

	SCOOTER 4 STRADA 10W-40
	API SH 

Специальное масло для 4-тактных скутеров, содержащее синтетическое базовое масло. Противоизносные присадки гарантируют оптимальную защиту двигателя и комфорт вождения.

	2-тактные двигатели
	

	SCOOTER 2 FORTISSIMO
	SAE 30

ISO – L – EGC/EGD/API TC – JASO FC

Масло для 2-тактных двигателей скутеров. Высококачественное масло разработано по требованиям потребителей, которые заинтересованы в достижении оптимальной мощности и защиты двигателя.

	SCOOTER 2 CITY JUMPER
	SAE 30

ISO – L – EGB/API TC – JASO FB

Масло, созданное на основе минеральных базовых масел селективной очистки. Рецептура масла идеальна для всех типов 2-тактных двигателей, используемых в скутерах и мопедах. Продукт представляет собой качественный компромисс, благодаря компонентам, снижающим образование отложений и дымность выхлопа.

	SCOOTER 2 RAINBOW
	SAE 30

ISO – L – EGC/EGD/API TC – JASO FC

Масло, содержащее селективные синтетические базовые масла. Рецептура масла идеальна для всех типов 2-тактных двигателей, используемых в скутерах и мопедах. Продукт представляет собой качественный компромисс, благодаря компонентам, снижающим образование отложений и дымность выхлопа.

	Liqui Moly
	

	для 2-тактной мототехники
	

	Snowmobil Motoroil 2T Synthetic
	Snowmobil Motoroil 2T Synthetic современное полностью синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей. Масло выполняет высшие требования в области 2-тактных моторных масел.

	Motorrad Synth 2T
	Синтетическое масло с самыми современными присадками, предназначенное для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки.Обладает очень эффективной защитой от износа

	Racing Synth 2T
	Синтетическое масло с самыми современными присадками, предназначенное для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки.Обладает очень эффективной защитой от износа

	Racing Scooter 2T Synth
	Синтетическое 2-тактное моторное масло для скутеров с смешанной и раздельной системой смазки. Снижает дымность выхлопа, поддерживает свечи зажигания и двигатель в чистоте. Предотвращает образование отложений

	Motorrad Scooter 2T Synth
	Синтетическое 2-тактное моторное масло для скутеров с смешанной и раздельной системой смазки. Снижает дымность выхлопа, поддерживает свечи зажигания и двигатель в чистоте. Предотвращает образование отложений

	Racing 2T
	Полусинтетическое моторное мотоциклетное масло. Защищает от образования задиров на поршнях и предотвращает потерю мощности двигателя. При сгорании не образует нагара и зольных отложений

	Motorrad 2T
	Полусинтетическое моторное мотоциклетное масло. Защищает от образования задиров на поршнях и предотвращает потерю мощности двигателя. При сгорании не образует нагара и зольных отложений

	Motorrad Scooter 2T Semisynth
	Полусинтетическое масло, созданное на основе высококачественных минеральных и синтетических базовых масел и эффективного пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки

	Racing Scooter 2T Basic
	Идеально подходит для скутеров и маленьких двухтактных двигателей. Поддерживает двигатель и свечи зажигания в чистоте, защищает от износа. Обеспечивает оптимальное смазывание

	для 4-тактной мототехники
	

	Snowmobil Motoroil 0W-40
	Полностью синтетическое 4-х тактное моторное масло специально для снегоходов. Гарантирует оптимальную работу двигателя при любых условиях эксплуатации, даже при крайнем холоде. Предотвращает образование отложений

	Racing Synth 4T 5W-30
	Полностью синтетическое масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей гоночных и шоссейных мотоциклов. Всесезонное масло, для использования в различных условиях и режимах: от нормальных до максимальных

	Motorrad Synth 4T 10W-50
	Полностью синтетическое масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей гоночных и шоссейных мотоциклов. Гарантирует оптимальное смазывание при самых высоких нагрузках. Предназначено для мотоциклов с высокооборотистыми двигателями

	Racing Synth 4T 10W-60
	Предназначено для спортивного применения. Опробировано в гонках. Для оптимального смазывания двигателя при высоких нагрузках на него. Высокие противоизносные свойства. Для высоконагруженных двигателей шоссейных и спортивных

	Motorrad 4T 10W-40
	НС-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей шоссейных и раллийных мотоциклов. Оптимальное смазывание при холодном пуске двигателя. Поддерживает чистоту двигателя и предотвращает пробуксовку сцепления.

	Racing 4T 10W-40
	НС-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей шоссейных и раллийных мотоциклов. Оптимальное смазывание при холодном пуске двигателя. Поддерживает чистоту двигателя и предотвращает пробуксовку сцепления

	ATV 4T Motoroil 10W-40
	ATV 4T Motoroil 10W-40 – Моторное масло легкого хода, изготовленное на основе технологии синтеза. Разработано специально для ATV и квадроциклов с 4-тактным двигателем

	Racing Scooter 4T 10W-40
	Минеральное масло предназначено для всех 4-тактных двигателей скутеров. Обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при самых высоких температурах. Низкий расход масла

	Racing 4T 20W-50
	4-тактное масло для высокотехнологичных современных двигателей. Низкий расход масла на угар. Предотвращает пробуксовку сцепления.

	Racing HD-Classic 50
	Сезонное масло для применения в классических типах мотоциклов. Специально разработано для мотоциклов Harley Davidson с сухим картером и воздушно-масляным охлаждением

	
	

	
	


