	Виды коммутаторов, распиновка разъемов и типовые модели скутеров, мотоциклов.

	
	Обозначение контактов: 1 - питание (высоковольтная катушка генератора), 2 - датчик электромагнитный, 3 - масса, 4 - выход к катушке зажигания, 5 - блокировка (к замку зажигания) - выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 - включатель карбюратора.
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	NF125
	Yamaha - лицензионная
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	JH70, TH90, DY100, CH100, AF27, AF18
	JH70 - JIALING (Honda), DY100 - DAYANG, AF18/27-Honda Dio 50
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	DX100, DX90 
	DX90, DX100, - KINETIC Honda, Takasaki
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		CY80, NY125
	CY80 - JIANSCHE, NY125 - NANFANG (Yamaha)
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	GS125 
	GS125 - QINGGI (Suzuki)
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	WY125, XF 125, GY6, CG125A, CB125T
	CG125M, CB125T - DREAM, GY6 - HONDA, XF 125 - XINGFU (1992) 
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	FXD125, ZJ125
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	CH125
	CH125 - HONDA SPACY

	[image: image24.png]




				
	6-контактный

	фото

	модели

	описание


	[image: image25.jpg]2= iy
3|7 S|




	



	LP09, LP06, LP020
	HONDA AF18, HONDA AF24
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	LP012, LP013
	HONDA AF27, HONDA AF28
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Подбор Коммутаторов
